OpenVSwitch

ovs-vsctl

Modification des parametres d'un port physique :

ovs-vsctl set port eno1 trunk=9,27,51,101,106,900,52 # Modification des VLAN dans un trunk
ovs-vsctl set port enp3s0 tag=52 # Changement de VLAN

Ajout d'un port interne :

ovs-vsctl add-port sw0 vlan52 tag=52 -- set Interface vlan52 type=internal